状态显示-高清编码器配置后台

高清编码器配置操作平台
版本号：

Language（语言）

# 状态显示

## 输入状态

###

运行时间：

设备时间：（同步时间到设备）

CPU占用率：

HDMI输入视频：

HDMI视频帧数：

HDMI丢失视频帧数：

CVBS输入视频：
CVBS视频帧数：
CVBS丢失视频帧数：

输入音频采样率：

## WIFI状态

###

WIFI：禁用

###

WIFI 状态：

SSID：

IP：

## 主流状态

###

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG URL：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S) PUSH URL：

组播 URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

## 副流状态

###

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG URL：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S) PUSH URL：

组播 URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

## CVBS1

###

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG URL：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S) PUSH URL：

组播 URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

## CVBS2

###

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG URL：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S) PUSH URL：

组播 URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）